Lab 8

Oppgave

1. IP-adressen til denne maskin er 158.37.253.181
2. 0x00
3. Det er 20 bytes i IP-headeren
4. Det er ikke fragmentert fordi den har verdi 0
5. Time to live og cheksum forandrer seg hele tiden
6. Hensikten med TTL er å begrense data levetid i en nettverk
7. Man kan se om pakken er fragmentert når verdi i Flags-headeren er satt opp.
8. A: Vi vet at datagrammet er fragmentert når fragmentet er satt.  
   B: Siden den første fragmentet i fragment offset er satt til 0, da vet vi at den er det første fragmentet  
   C: 1514 byte
9. A: Vi kan se at dette ikke er det første fragmentet når fragment offset er 1480  
   B: Vi vet at det finnes flere fragmenter når flere fragment offset eksisterer
10. Det var 4 pakker som ble opprettet